간호연수교육원 고기능 성인 환자 시뮬레이터 외 10종 구입

제안 요청서

2021.  1.

대한간호협회

I

사업 개요

1. 사업명: 간호연수교육원 고기능 성인 환자 시뮬레이터 외 10종 구입

2. 추진배경 및 목적

실무에서 발생 가능한 임상 상황을 시뮬레이터를 통해 간호 수행함으로 환자에게 질적인 간호를 제공하고 안전사고 예방에 기여함을 목적으로 함

3. 사업범위

ㅇ다양한 임상술기를 제공할 수 있는 고품질의 우수제품을 선정하여 구매

ㅇ사용자 편의 인터페이스를 적용하여 쉽고 간편하게 조작이 가능한 제품의 구매

4. 사업기간: 계약체결일로부터 2개월

5. 사업예산: 000백만원(부가가치세 및 제반비용 포함)

6. 입찰방법 / 계약방법 : 제한경쟁입찰 / 협상에 의한 계약

Ⅱ

입찰 개요

1. 사업자 선정방법

ㅇ선정방법: 제한경쟁입찰

ㅇ낙찰자 선정 방법:협상에 의한 계약

ㅇ입찰 참가자격

- 국가계약법 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조의 요건을갖춘 자로서 경쟁 입찰 참가자격을 갖춘 자

- 국가계약법 시행규칙 제76조의 규정에 의한 부정당업자 입찰참가자격 제한을 받은 업체는 제외

- 본사가 같은 동일 법인은 1개의 사업자만 참가신청서 제출이가능하며, 지사·대리점의 경우 본 입찰에 대한 본사의 위임장등 증빙서류를 갖춘 자(지사, 대리점별로 각각 참여 불가)

- 입찰공고일 기준 3년 이내 대학 및 공공기관을 대상으로 간호모의실습실 구축 실적이 단일 건으로 2억원 이상인 업체(실적증명서 제출)

- 간호모의실습실 구축 후 사용자 교육 및 지원이 2년 이상 가능한 업체(공문 확약서 제출)

- 낙찰자 선정 후 계약시 납품 장비에 대한 제조사의 기술 지원 확약서 제출이 가능한 업체(기한내 미제출시 낙찰자 선정 취소 및 입찰 무효)

ㅇ협상대상자 및 협상순위의 선정방법

- 제안서 평가결과 기술능력과 가격점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상대상자로 선정함. 협상대상자가 없는 경우 재공고입찰에 부칠 수 있음

- 협상순서는 합산점수의 고득점순에 따라 결정하되 합산점수가동일한 제안자가 2개 업체 이상인 경우는 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고 기술평가점수가 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점 범위가 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 사업자로 함

ㅇ협상절차 및 범위

- 협상대상자와 협상순위가 결정된 경우에는 협상대상자에게 협상 순위와 협상일정을 통보함

- 결정된 협상순위에 따라 협상대상자와 협상을 하며 협상이 성립된 경우에는 다른 협상대상자와 협상을 실시하지 아니함

- 우선협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상대상자와 협상을 실시하며 모든 협상대상자와 협상이 결렬될 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있음

2. 제안서 작성 및 제출

ㅇ제출 내용

- 가격 제안서: 입찰공고문 참조

- 기술 제안서: 정성평가와 정량 평가 항목을 분리하여 제출

- 제출 일시 및 장소: 입찰공고문 참조

ㅇ제안서의 효력

- 제안서는 제출 후 변경할 수 없으며 계약체결 시 계약조건의일부로 간주함

- 제안서에 명시된 내용은 계약 협상 시 본 협회의 요구에 의하여 수정·보완·변경된 경우 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력이 있음

ㅇ제안서 작성 시 유의사항

- 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요경비는 제안참가자의 부담으로 함

- 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류 및 참고자료를 첨부하여야 하며, 허위 작성한 사실이 판명될 경우에는 평가대상에서 제외됨은 물론 계약 후에도 계약파기와 함께 인적, 물적, 기간적 손실에 따른 손해배상을 청구할 수 있음

- 제안서의 내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며 ‘~이 가능하다’,  ‘~할 수도 있다’, ‘~을 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주함

3. 제안서 평가 방법

ㅇ평가원칙

- 평가는 제출된 제안서 및 제안 설명을 기초로 하여 협회가 제안한 요소에 부합되는가를 고려하여 종합적으로 평가하도록 함

ㅇ평가 구성

- 기술평가(80%) : 정량평가(기술평가 배점한도의 25%) 및

구분			평가항목	배점	총점
기술평가	정량 평가		o 재무구조․경영 상태	10	20
			o 최근 1년 이내 시뮬레이터 납품 실적	10
	정성 평가	수행기관의 전문성	o 과업의 특성 및 목표에 대한 이해도 o 문제점 파악 및 창의적 대안 제시 o 사후 지원계획 제시	20	20
		상황구현 가능성	o 상황별 시나리오 구현가능 여부 o 실제 환자와의 유사성 여부	20	20
		제품의 편의성	o 시뮬레이터 작동의 편의성 o 다양한 시나리오 운영 실행의 편의성 o 디브리핑 시스템 운영의 편의성	20	20
총 점					80점

- 정성평가(기술평가 배점한도의 75%)로 구성

- 가격평가(20%)

평점=입찰가격평가 배점한도(20점)×(최저제안가격/제안사제안가격)

* 최저제안가격: 유효한 입찰자 중 최저제안가격으로 하되 최저제안가격이 최고제안가격의 60%미만의 경우에는 60%로 계산

ㅇ 세부 평가 기준

- 정량 평가(총 20점)

① 재무구조․경영 상태

: 기업신용평가 등급 확인서

신용정보업자가 발급한 것으로 유효기간 내만 인정

기업신용평가등급	평점(점)
AAA, AA+, AA0, AA-, A+	10
A0, A-, BBB+	8
BBB0, BBB-	6
BB+, BB0, BB-	4
B+, B0, B-, CCC+	2

(미제출, 유효기간이 인정되지 않을 경우 최저등급으로 평가)

② 최근 3년 이내 시뮬레이터 납품 실적

평가기준	평점(점)
실적건수 5건 이상	10
실적건수 4건 이상	8
실적건수 3건 이상	6
실적건수 2건 이상	4

- 납품 실적 증명서

평가항목	평 가 내 용	평 가 등 급		배점한도
수행기관의 전문성	o 과업의 특성 및 목표에 대한 이해도 o 문제점 파악 및 창의적 대안 제시 o 사후 지원계획 제시	우수	20	20점
		적합	16
		보통	12
		미흡	8
		부적정	3
상황구현 가능성	o 상황별 시나리오 구현가능 여부 o 실제 환자와의 유사성 여부	우수	20	20점
		적합	16
		보통	12
		미흡	8
		부적정	3
제품의 편의성	o 시뮬레이터 작동의 편의성 o 다양한 시나리오 운영 실행의 편의성 o 디브리핑 시스템 운영의 편의성	우수	20	20점
		적합	16
		보통	12
		미흡	8
		부적정	3
총 점				60점

ㅇ 정성평가기준표(총 60점)

평가항목	평가내용	평가기준	배점한도
가격	가격의 적정성	가격산식에 의함	20
총 점			20점

ㅇ 가격제안서 평가기준표(총20점)

4. 납품이행 및 검수조건

ㅇ품질 및 하자보증

- 일반적인 무상보증 기간 및 내용연수 기간 중, 유․무상 수리가 가능한 제품을 제안하여야 하며, 본회가 요구할 경우 유․무상으로 지체 없이 공급하여야 함

- 하자담보책임기간은 대한간호협회 검수 완료일 다음날로부터 2년으로 하며, 이를 하자이행보증보험증권(계약 총금액의 5%)으로제출함

- 제품 설치 시 경미한 문제 및 설치여건에 문제가 발생하였을경우에는 설치 제품을 수정 제작하여, 불량품 발견 및 설치 즉시교체해야함

ㅇ 납품

- 기자재 납품간 납품된 품목의 사양 등이 제안서와 상이할 경우 납품을 거부할 수 있고, 납품간 건물 및 기물 파손시 책임은납품 업체에게 있으며 이에 대한 하등의 이의를 제기 할 수없으며 손해배상 청구 시 일체의 손해를 배상해야 함

- 납품 시 납품 일정, 방법은 협회의 요구에 따름

- 납품 완료 후 대금 지급은 협회 지급 절차에 의함

ㅇ 검수

- 검수는 서면으로 요청하며 모든 제품은 납품 전 발주자가 정하는 장소에서 검수를 거처야 함, 검수 시 제품에 대한 안내, 설명, 자료제시 등에 적극 협조하여야 함

- 검수결과 하자발생 또는 기 제시된 공고 사양서와 상이하거나혹은 동등한 기종 이상이 아닐 경우 모든 제품은 발주자가 정하는 시간 내에 재납품 및 재검수를 받아야 함. 만약 발주자가 정하는 기간 내에 재납품이 되지 않을 경우 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제74조 및 물품구매(제조)계약일반조건 제24조에 따라 지체상금을 부담하여야 함

ㅇ 계약의 해지 및 변경

- 다음 각 호와 같은 사유가 발생 시 발주자는 시정할 것을 서면으로 통보할 수 있으며, 이를 시정하지 않을 경우 계약을 해지할 수 있음

- 제안요청서 및 시방서의 의무를 불이행 하는 경우

- 지정된 기한 및 장소에 물품납품을 하지 못하는 경우

- 납품지연, 품질미달, 규격 이상 등의 하자로 인해 객관적으로납품을 달성하기 어려운 경우

- 계약상대자가 제3자에게 계약서상의 권리의무를 양도, 전매, 전대, 담보의 목적으로 제공하는 경우

- 기타 제안요청서 및 시방서의 이행이 객관적으로 불가능한 경우

ㅇ유의사항

- 본 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 목적으로만 사용하여야 하며 제안업체가 제출한 모든 자료 및 문서는 해당업체의 권익보호를 위하여 외부에 공개하지 않음을 원칙으로 함

- 제안서를 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 심사대상에서 제외되며 계약 후 제안내용이 충족되지 못할 경우에는 손해배상 책임을 져야 함

- 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우에는 계약서내용이 우선함

- 제안서 및 계약서에 대하여 이견이 발생할 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 쌍방의 협의에 의하여 결정하되, 협의가 되지 아니한 경우에는 발주자의 해석과 지시에따라야 함

- 제안서의 내용에 기술되지 않은 사항일지라도 향후 사업 추진시 필요하다고 인정될 경우에는 발주자의 요청에 의해 수정될 수 있음

- 발주자는 추가제안 및 추가 자료를 요구할 수 있으며 제출된자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

- 제안서 평가는 발주자의 평가기준에 의해 평가하고, 세부적인평가항목 및 결과는 공개하지 않으며 사업자는 평가결과에   대해 이의를 제기할 수 없음

- 본 제안을 위해 소요되는 일체의 비용은 제안자의 부담으로 하며, 제출된 제안서 및 각종 문서는 반환하지 아니함

- 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 “정부계약 예규”계약 관련 법령을 준용하며, 유권해석 필요시 발주자의 기준에 따름

- 본 사업과 관련한 국내외 소유권, 지적재산권 등 관련소송이 발생하였을 경우 일체의 손해보상 및 비용에 관한 책임을 해당 사업자가 져야 함

- 납품완료 후 발주자의 추가 구매를 요청할 시 동일단가로 제공 해야 함

- 본 입찰로 인해 분쟁이 발생할 경우 관할법원은 본회 소재지 관할법원으로 함

- 입찰공고문과 제안요청서 내용이 상이한 경우 본회측의 결정 에 따름

제출서류 양식  [별첨]

입찰 품목 내역서

순번	물품명	수량	비고
1	성인 환자 시뮬레이터	2
2	디브리핑 시스템	2
3	소아시뮬레이터	1
4	산소공급장치	2
5	전동침대	2
6	응급카트	2
7	약물카트	2
8	Infusion pump	2
9	Syringe pump	1
10	Defibrillator	2
11	Lung ventilator	2
합 계		20

제 품 규 격 서 (1)

연번	품명	수량
	성인시뮬레이터/디브리핑 시스템	2 set
Purpose
Feature	1. 성인 환자 시뮬레이터 가. 최소 요구 기능 1) Clinical Features : 상완 양측 혈압측정 / 흉부상승 / 정맥주사 삽관 근육주사 / 심폐소생술이 가능해야 한다. 2) Vascular Access : 팔 근육주사/IV 캐뉼라 삽입 가능해야 한다. 3) Neurological Assessment : 눈 깜빡임 조절, 동공반사 가능해야 한다. 4) Cardiac : Defibrillation, Chest Compression, 5Lead ECG 가능해야 한다. 5) Breathing : 자발호흡, 흉부상승, 호흡음(정상, 비정상)이 가능해야 한다. 6) Pulse : 경동맥, 상완, 요골, 대퇴, 슬와, 후경골, 족배 측정이 가능해야 한다. 7) Sound : 장음, 심음, 호흡음 측정이 가능해야 한다. 8) 기타 시뮬레이터 운용에 필요한 부수물품 일체 2. 기타 가. 성인 시뮬레이터와 디브리핑 시스템은 상호 연동 되도록 설치한다. 나. 제조자 발행 공급 증명서(설치, 납품, 유지관리, 서비스)를 검수시 제출한다. 다. 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다 라. 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다.

제 품 규 격 서 (2)

연번	품명	수량
	디브리핑 시스템	2 set
Purpose
Feature	1. 디브리핑 시스템 가. 최소 요구 기능 1) 시뮬레이터를 이용한 실습이 녹화 되도록 설치한다. 2) 녹화된 영상을 통해 디브리핑이 가능한 시스템을 설치한다. 나. 구성 1) 디브리핑 S/W 및 서버 컴퓨터 2) HD-SDI PTZ Camera (1) 3) Dome Camera (2) 4) PTZ Controller (1) 5) 4ch HD DVR (1) 6) Power Amplifier (1) 7) Desk Mic (1) 8) Ceiling Microphone (1) 9) Ceiling Speaker (1) 10) Room Monitor Speaker (1) 11) Audio Mixer (1) 12) 실시간 모니터링 Monitor (1) 13) 서버랙 (1) 14) 기타 디브리핑시스템 운용에 필요한 부수물품 일체 2. 기타 가. 성인 시뮬레이터와 디브리핑 시스템은 상호 연동 되도록 설치한다. 나. 제조자 발행 공급 증명서(설치, 납품, 유지관리, 서비스)를 검수시 제출한다. 다. 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다 라. 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다.

제 품 규 격 서 (3)

연번	품명	수량
	소아시뮬레이터	1 set
Purpose
Feature	1. 영아 환자 시뮬레이터 가. 최소 요구 기능 1) Clinical Features : 혈압측정 / 흉부상승 / 정맥주사 삽관 / 심폐소생술이 가능해야 한다. 2) Vascular Access : IV 캐뉼라 삽입 가능해야 한다. 3) Neurological Assessment : 눈 깜빡임 조절, 동공반사 가능해야 한다. 4) Cardiac : Defibrillation, Chest Compression, 5Lead ECG 가능해야 한다. 5) Breathing : 자발호흡, 흉부상승, 호흡음(정상, 비정상)이 가능해야 한다. 6) Pulse : 경동맥, 상완, 요골, 대퇴, 슬와, 후경골, 족배 측정이 가능해야 한다. 7) Sound : 장음, 심음, 호흡음 측정이 가능해야 한다. 8) 기타 시뮬레이터 운용에 필요한 부수물품 일체 2. 기타 가. 성인 시뮬레이터와 디브리핑 시스템은 상호 연동 되도록 설치한다. 나. 제조자 발행 공급 증명서(설치, 납품, 유지관리, 서비스)를 검수시 제출한다. 다. 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다 라. 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다.

제 품 규 격 서 (4)

연번	품명	수량
	산소공급장치	2 set
Purpose
Feature	1. 규격 가. 크기 : 약 1000(H) x 1200(W) x 400(D) 나. Medical Console panel 부착(산소, 압축공기, 흡인, 전원, 접지, 너스콜) 다. Air Compressor, Vacuum Pump 내장 라. 하부 이동용 바퀴 2. 구성 가. Console 본체 나. Air Compressor (include) 다. Vacuum pump (include) 라. Oxygen Flowmeter w/ Bottle 마. Suction Unit 3. 기타 가. 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다. 나. 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다.

제 품 규 격 서 (5)

연번	품명	수량
	전동침대	2 set
Purpose
Feature	1. 규격 가. Bed Frame : steel plate 나. Head Foot Board : A.B.S Molded 다. Bed Top panel : p-p 라. side Rail : Collapsible safety type 마. Motor : DC24V 3 Actuators 220V/60Hz 바. Hand set 1ea 사. Caster : 5" TENTE 아. 사이즈 : 2180(L) X 960(W) X 400 ~ 750(H)mm 2. 구성 가. 본체 나. I.V Pole 3. 기타 가. 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다. 나. 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다.

제 품 규 격 서 (6)

연번	품명	수량
	응급카트	2 set
Purpose
Feature	1. 규격 가. Top Table: 스테인레스 스틸 나. Body Frame: 알루미늄/ABS 플라스틱 사출 다. Guard rail: 알루미늄 라. Drawer: 알루미늄/ABS 플라스틱 사출 마. Utility container: ABS 플라스틱 사출 바. Dust box: ABS 플라스틱 사출 사. Locking System: 키장치가 앞면에 있으며 서랍이 한꺼번에 잠기도록 해야 한다. 아. 바퀴: Four 5" ball bearing casters (Two with locking brake) 자. Dimension(mm): 850x520x1010 2. 기타 가. 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다. 나. 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다. 다. 정품공급 및 사후관리 증명서를 첨부하여야 한다.

연번	품명	수량
	약물카트	2 set
Purpose
Feature	1. 규격 가. Top Table: 스테인레스 스틸 나. Body Frame: 알루미늄/ABS 플라스틱 사출 다. Guard rail: 알루미늄 라. Drawer: 알루미늄/ABS 플라스틱 사출 마. Utility container: ABS 플라스틱 사출 바. Dust box: ABS 플라스틱 사출 사. Locking System: 키장치가 앞면에 있으며 서랍이 한꺼번에 잠기도록 해야 한다. 아. 바퀴: Four 5" ball bearing casters (Two with locking brake) 자. Dimension(mm): 850x520x1010 2. 기타 가. 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다. 나. 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다. 다. 정품공급 및 사후관리 증명서를 첨부하여야 한다.

제 품 규 격 서 (7)

제 품 규 격 서 (8)

연번	품명	수량
	Infusion Pump	2 set
Purpose
Feature	1. 규격 가. 주입속도 : 0.1~99.9 ml/h (0.1 ml/h 증가), 100 ~ 1200 ml/h (1 ml/h 증가) 나. 총 주입량 범위 : 0 to 9,999 ml/h / 다. 정확도 : ±5% (Pump전용 Infusion set) 마. 총 주입된 량 범위 : 0 ~ 9,999 ml 바. Bolus 속도 : 700 ml/h (변경가능 - 1~1200 ml/h) 사. 정격전압 : 100 ~ 240V, 50/60㎐, 12~15V DC 아. Battery 충전시간 : 약 10시간 (충전시간과 Battery 수명 비례함) 자. Battery 사용시간 : 약 4시간 이상(25 ml/h로 사용시) 차. 규격(D×W×H) : 120× 130× 206(㎜) / 무게 : 약 1.7Kg 이 2. 구성 가 Main body 나. Pole clamp 다. Operating manual 라. Power Cable 3. 기타 가. 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다. 나. 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다.

제 품 규 격 서 (9)

연번	품명	수량
	Syringe Pump	1 set
Purpose
Feature	1. 규격 가. 5cc 주사기 사용 가능 나. 국내에 공급되고 있는 모든 종류의 Syringe 사용이 가능해야 한다. 다. PC netwok를 통한 Firmware upgrade가 가능해야 한다. 라. Flow rate : 0.1~1500ml/h 마. Infused Volume : 0.1~9999 ml 바. Bolus rate : 1~1500ml/h 사. K.V.O : 0.1~9 ml/h 아. Occulsion Level : 9 Level (60-850 mmHg) 자. Battery : 작동 6 hour, 충전 5 hour 차. 규격 :260× 130× 91(mm) / Weight : 1.8 kg 2. 구성 가. Main body 나. Power Cable 다. Operating manual 3. 기타 가. 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다. 나. 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다.

제 품 규 격 서 (10)

연번	품명	수량
	Defibrillator	2 set
Purpose
Feature	1. 규격 가. Biphasic 심실제세동 파형 가능함 나. 충전시간: 200J 충전 시 3초이내 충전 가능, 270J 충전 시 5초이내 가능해야 한다. 다. 3초 이내 심전도 파형 복귀 기능이 가능해야 한다. 라. 심전도 리듬을 분석하여 자동으로 프로그램한 Joul로 방전 및 충전 가능해야 한다. 마. 선명한 해상도를 가지는 칼라 TFT LCD 방식으로 수치 판단 및 파형 분석이 쉽게 이루어지도록 한다. 바. 1mA 단위로 출력 전휴를 조정할 수 있으며 고정모드 및 디멘드 모드 가능 해야 한다. 사. 높은 배터리 수용력이 가능해야 한다. 2. 구성 가. Main unit 나. Battery pack 다. ECG connection cord 라. ECG electrode lead 마. Recording paper (50mm x 30m) 바. Contact gel 사. Power cable 아. Operation manual 자. Cart(domestic) 차. Disposable adapter cable 카. Defi pads 3. 기타 가. 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다. 나. 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다.

제 품 규 격 서 (11)

연번	품명	수량
	Lung ventilator	2 set
Purpose
Feature	1. 규격 가. 인공호흡기 조정이 가능해야 한다. 나. 파형 분석 수행이 가능해야 한다. 다. 일반 및 고급 기계 환기 모드 사용이 가능해야 한다. 라. 환자의 생리를 조정하고 파형에 미치는 영향을 실시간으로 관찰 가능해야 한다. 마. 복잡한 임상 시나리오 생성이 가능해야 한다. 바. 일반 인공 호흡기 인터페이스 교육이 가능해야 한다. 사. 자발적으로 호흡하는 환자의 인공 호흡 모의실습이 가능해야 한다. 아. 고위험 저주파 이벤트 연습이 가능해야 한다. 자. 실시간으로 압력, 유량 및 체적 곡선 학습이 가능해야 한다. 차. 호흡 합병증 관리가 가능해야 한다. 2. 기타 가. 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다. 나. 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다.